[Carradio\BLAUPUNKT\ACD 9850 RDS BP5556]

Size(310,460);  

Form {
    	HexDigit(Code,"Code ",70,15,100,4);
    	//CheckBox(ResetCounter,"Обнулить счётчик попыток",82,45);
		
	Group("Информация",5,110,300,50)		 
    {
        Label(message," ",0,22);			 
    }
    	Group("Описание",5,165,300,220) 		 
    {
        Label(lb1,"Code calculator for BLAUPUNKT :",0,15);
    	Label(lb2,"Model:  ACD 9850 RDS BP5556",32,30);
    	Label(lb3,"Sec. Type:  CODE 4 dig",32,45);
	Label(lb4,"Manufacturen: BLAUPUNKT.",32,60);
	Label(lb5,"Partnumer:  7 645 556 310 ",32,75);
    	Label(lb6,"MCU:  MC68HC05B16 (8925901556) ",32,90);
	//Label(lb7,"MCU:  MC68HC05B6  ( ZC422057CFN 8925901070 )",32,105);
	Label(lb8,"Sec.loc.: MCU",32,105);
    	Label(lb9,"Autor:  telik@ukrwest.net   2008",0,200);
    	Label(lb10,"Enter code:  Включить удерживая 1+4 напишет CODE,",5,135);
	Label(lb11,"           ввести правильный код и нажать >.",32,150);
    }
	Picture(Logo,"blaupunkt.bmp",210,18,0,0);
    {
        Label(msg," ",0,395);				
    } 
}

OnShow {
	msg.Color=0x0000FF;				 
        msg.Bold=1;					 
	msg="http://www.eeprom.lg.ua";		
        
	message.Bold = 1;  
    	var10 = 1;
    	if(@0x00 != 0x7F) { var10 = 0;}	
    	if (var10 = 0)
    {
        message.Color = 0x0000FF;
        Message = "                Неверный дамп ! ";
        Code = 0;
    }
    else
    {
	var1 = @0x01;		// считываем первых 2е цифры кода
	var2 = @0x02; 		// считываем вторых 2е цифры кода
	var12 = var1 << 8;	// сдвигаем
	var13 = var2 ;		// присваиваем
	Code = var12 |var13;	// присваиваем коду содержимое
	message.Color = 0xFF0000;
    	message.Bold = 1;
    	message = "Дамп ОК. ";
   }
}

OnApply {
	
}
