[Carradio\CHRYSLER\RAD  P05064385AF]

Size(310,460); // ширина и высота

Form {

    	HexDigit(Code,"Code",70,15,100,4);
    	CheckBox(ResetCounter,"Обнулить счётчик попыток",65,45);

	Group("Идентификация",5,70,300,45)	// создаём группу "Идентификация" 
    {
        Label(sn," ",65,20); 			// выводим sn - это Serial Nomer carradio 
    }
	Group("Информация",5,120,300,40)	// создаём группу "Информация"
    {
        Label(message," ",0,18);		// выводим message - это проверка дампа на правильность
    }
    	Group("Описание",5,165,300,220) 	// создаём группу "Описание"
    {
        Label(lb1,"Code calculator for CHRYSLER :",0,15);
    	Label(lb2,"Model:  RAD  P05064385AF ",32,30);
    	Label(lb3,"Sec. Type:  CODE 1111-5555 ",32,45);
	Label(lb4,"Manufacturen:  ALPINE.",32,60);
	Label(lb5,"Partnumer:  MU9CY95H ",32,75);
    	Label(lb6,"MCU:  51T55546Y01 MB90574C",32,90);
	Label(lb7,"EEPROM:  24C16 smd",32,105);
    	Label(lb8,"Sec.loc.: EEPROM",32,120);
    	Label(lb9,"Autor:  telik@ukrwest.net   2008",0,200);
    	Label(lb10,"Enter code:   ",0,135);
    }
	Picture(Logo,"chrysler.bmp",210,10,0,0);
    {
        Label(msg," ",0,395);			
    } 
}

OnShow {
	msg.Color = 0x0000FF;						// задаём красный цвет сообщению msg
        msg.Bold = 1;							// толщина шрифта 0 - тонкий, 1 - жирный
	msg = "http://www.eeprom.lg.ua";
	
	message.Bold = 1;  
    	var0 = 0; 
	if(@0x71 = 0x31) { var0 = 1;}
	if(@0x73 = 0x38) { var0 = var0 + 1;}	
    	if (var0 != 2)
    {
        message.Color = 0x0000FF;
        Message = "Неверный дамп ! ";
        Code = var0;
    }
    else
    {
	var1 = @0x8D  ;
	var2 = @0x8E  ;
	var1 = var1 << 8;
	Code = var1 | var2 ;
	sn = "VIN :  "+#c.@0x71+#c.@0x72+#c.@0x73+#c.@0x74+#c.@0x75+#c.@0x76+#c.@0x77+#c.@0x78+#c.@0x79+#c.@0x7a+#c.@0x7b+#c.@0x7c+#c.@0x7d+#c.@0x7e+#c.@0x7f+#c.@0x80+#c.@0x81;	

	ResetCounter = 0;
	if ( @0x90 = 0x00 ) { ResetCounter = 1;}
	if ( ResetCounter = 0 ) { message.Color = 0x0000FF; message.Bold = 1; message = "Обнулите счётчик попыток !!!";	ResetCounter = 1; }
    else
	{
	message.Color = 0xFF0000;
	message.Bold = 1;
	message = "Дамп ОК.  Счётчик попыток OK.";
	ResetCounter = 0;
	}
    }
}

OnApply {
	message.Bold = 1;  
    	var0 = 0; 
	if(@0x71 = 0x31) { var0 = 1;}
	if(@0x73 = 0x38) { var0 = 1;}	
    	if (var0 = 0)
    {
        message.Color = 0x0000FF;
        Message = "Неверный дамп !  Запись прекращена !";
        Code = var0;
    }
    else
    {
	if (ResetCounter = 1) { @0x90 = 0x00; } 		
	message.Color = 0xFF0000;
        message.Bold = 1;
       	message = "Счётчик попыток успешно изменён.";
    }
}