[Carradio\JVC\KD-LX30R]

Size(310,400);  

Form {
    	Group(" Код аппарата : ",5,5,300,45)	
    {
        Label(code," ",65,20); 			
    }
    	Group("Информация",5,50,300,50)		 
    {
        Label(message," ",30,22);		 
    }
    	Group("Описание",5,105,300,220) 	 
    {
        Label(lb1,"Code calculator for JVC :",0,15);
    	Label(lb2,"Model:  KD-LX30R",32,30);
    	Label(lb3,"Sec. Type:  CODE 0000-ZZZZ",32,45);
	Label(lb4,"Manufacturen:  JVC",32,60);
	Label(lb5,"Partnumer:  JV2030 ",32,75);
    	Label(lb6,"MCU:   D784215GC204 or GC167 or GC182",32,90);
	Label(lb7,"EEPROM:  24C32 smd",32,105);
	Label(lb8,"Sec.loc.: EEPROM",32,120);
    	Label(lb9,"Autor:  telik@ukrwest.net   2008",0,200);
    	Label(lb10,"Enter code: 	 ",10,135);
	Label(lb11,"	",10,150);
	Label(lb12,"	",10,165);
    }
	Picture(Logo,"jvc.bmp",200,10,0,0);
    {
        Label(msg," ",0,335);			 
    } 
}


OnShow {
	msg.Color=0x0000FF; msg.Bold=1;	msg="http://www.eeprom.lg.ua";

	Var0 = 1;
    	if(@0x0FFF != 0x20) { Var0 = 0;}	
    	if (Var0 = 0)
    {
	message.Bold = 1;
        message.Color = 0x0000FF;
        message = "	    Неверный дамп ! ";
        
    }
    else
    {
	message.Color = 0xFF0000;
    	message.Bold = 1;
    	message = "                   Дамп ОК. ";
	code = "	     "+#c.@0x07F0+#c.@0x07F1+#c.@0x07F2+#c.@0x07F3;
    }
}

OnApply {
	
}
