[Carradio\BLAUPUNKT\ACR 4251 BP5510 v1]

Size(310,460);  

Form {
    	HexDigit(Code,"Code ",70,15,100,4);
	//ComboBox(CodeRequest,"Запрос кода",72,45,50,"Off","On");
    	//CheckBox(ResetCounter,"Обнулить счётчик попыток",82,80);
	
	Group("Информация",5,110,300,50)		 
    {
        Label(message," ",0,22);			 
    }
    	Group("Описание",5,165,300,220) 		 
    {
        Label(lb1,"Code calculator for  BLAUPUNKT :",0,15);
    	Label(lb2,"Model:  ACR 4251 BP5510",32,30);
    	Label(lb3,"Sec. Type:  CODE 0000-9999",32,45);
	Label(lb4,"Manufacturen:  BLAUPUNKT.",32,60);
	Label(lb5,"Partnumer:  7 645 510 510 ( 513 ) ",32,75);
    	Label(lb6,"MCU: 47C847F-G434  ",32,90);
	Label(lb7,"EEPROM:  24C01 smd ",32,105);
	Label(lb8,"Sec.loc.: EEPROM",32,120);
    	Label(lb9,"Autor:  telik@ukrwest.net   2008",0,200);
    	Label(lb10,"Enter code: ",32,135);
    }
	Picture(Logo,"blaupunkt.bmp",210,18,0,0);
    {
        Label(msg," ",0,395);				
    } 
}

OnShow {
	msg.Color=0x0000FF;				 
        msg.Bold=1;					 
	msg="http://www.eeprom.lg.ua";		  
        
	var1 = ((@0x05 & 0x0F) << 12) ;
	var2 = ((@0x05 & 0xF0) << 4) ;
	var3 = ((@0x06 & 0x0F) << 4) ;
	var4 = ((@0x06 & 0xF0) >> 4) ;
	code = var1 | var2 | var3 | var4 ;
	message.Color = 0xFF0000;
        message.Bold = 1;
       	message = "Введите новый код и нажмите кн.<Применить>";
}

OnApply {
	var0 = Code;
	@0x05 = @0x05 & 0xF0 | (var0 >> 12 & 0x0F);
    	@0x05 = @0x05 & 0x0F | (var0 >> 4 & 0xF0);
    	@0x06 = @0x06 & 0xF0 | (var0 >> 4 & 0x0F);
    	@0x06 = @0x06 & 0x0F | (var0 << 4 & 0xF0);
	
	message.Color = 0xFF0000;
        message.Bold = 1;
       	message = "Новый код успешно изменён.";
}

