[Carradio\ROVER\wide panel  XQD101043PUY]

Size(310,460); // ширина и высота

Form {
    	HexDigit(Code,"Code ",70,15,100,4);
		
	Group("Информация",5,110,300,50)		// создаём группу "Информация"
    {
        Label(message," ",0,22);			// выводим message - это проверка дампа на правильность
    }
    	Group("Описание",5,165,300,220) 		// создаём группу "Описание"
    {
        Label(lb1,"Code calculator for ROVER :",0,15);
    	Label(lb2,"Model:  wide panel  ",32,30);
    	Label(lb3,"Sec. Type:  CODE 4 dig",32,45);
	Label(lb4,"Manufacturen: ALPINE.",32,60);
	Label(lb5,"Partnumer:  XQD101043PUY ",32,75);
    	Label(lb6,"MCU:  51T85523 ",32,90);
	Label(lb7,"EEPROM:  24C02 smd",32,105);
	Label(lb8,"Sec.loc.:  EEPROM",32,120);
    	Label(lb9,"Autor:  telik@ukrwest.net   2008",0,200);
    	Label(lb10,"Enter code:  ",32,135);
    }
	Picture(Logo,"rover.bmp",210,10,0,0);
    {
        Label(msg," ",0,395);				// поздравляем все вместе нашего друга
    } 
}

OnShow {
        msg.Color = 0x0000FF;				// задаём красный цвет сообщению msg
        msg.Bold = 1;					// толщина шрифта 0 - тонкий, 1 - жирный
	msg = "http://www.eeprom.lg.ua";		// предаём привет 
        
	message.Bold = 1;  
    	var10 = 1;
    	if (@0xAE != @0xB1) { Var10 = 0;}	
    	if (var10 = 0) {message.Color = 0x0000FF; message = "Неверный дамп ! "; Code = 0;}
    else
    {  
	var1 = ( @0xAE << 8 );
	var2 = @0xAF;
	Code = var1 |var2 ;
	message.Color = 0xFF0000;
	message.Bold = 1;
	message = "Дамп OK."; 
    }
}

OnApply {
	var0 = 1; var2 = @0xAE; var3 = @0xB1;
    	if (@0xAE != @0xB1) { var0 = 0;}	
    	if (var0 = 0) { message.Color = 0x0000FF; message = "Неверный дамп! Запись прекращена!"; Code = 0; }
    else
    	{
	@0xAE = Code >> 8 & 255;
    	@0xAF = Code & 255;
	@0xB1 = Code >> 8 & 255;
    	@0xB2 = Code & 255;
	@0xB4 = Code >> 8 & 255;
    	@0xB5 = Code & 255;
	message.Color = 0xFF0000;
        message.Bold = 1;
       	message = "Новый код успешно изменён.";
    }
}