[Carradio\CHRYSLER\P04704345-G]

Size(310,460); // ширина и высота

Form {

    	HexDigit(Code,"Code",70,15,100,4);
    	CheckBox(ResetCounter,"Обнулить счётчик попыток",65,45);
    	
	Group("Информация",5,120,300,40)	// создаём группу "Информация"
    {
        Label(message," ",0,18);		// выводим message - это проверка дампа на правильность
    }
    	Group("Описание",5,165,300,220) 	// создаём группу "Описание"
    {
        Label(lb1,"Code calculator for CHRYSLER :",0,15);
    	Label(lb2,"Model:  P04704345-G ",32,30);
    	Label(lb3,"Sec. Type:  CODE 1111-6666 ",32,45);
	Label(lb4,"Manufacturen:  ALPINE.",32,60);
	Label(lb5,"Partnumer:    ",32,75);
    	Label(lb6,"MCU:  51T65123W03 + 51T45258W02",32,90);
	Label(lb7,"EEPROM:  X24C00 smd",32,105);
    	Label(lb8,"Sec.loc.: EEPROM",32,120);
    	Label(lb9,"Autor:  telik@ukrwest.net   2008",0,200);
    	Label(lb10,"Enter code:   ",32,135);
    }
	Picture(Logo,"chrysler.bmp",210,10,0,0);
    {
        Label(msg," ",0,395);			
    } 
}

OnShow {
	msg.Color = 0x0000FF;						// задаём красный цвет сообщению msg
        msg.Bold = 1;							// толщина шрифта 0 - тонкий, 1 - жирный
	msg = "http://www.eeprom.lg.ua";
	
	var1 = @0x00 & 0x0F;
	var2 = @0x00 & 0xF0;
	var3 = @0x01 & 0x0F;
	var4 = @0x01 & 0xF0;
	var1 = var1 << 12;
	var2 = var2 << 4;
	var3 = var3 << 4;
	var4 = var4 >> 4;
	code = var1 | var2 | var3 | var4;
		
	ResetCounter = 0;
	if ( @0x04 = 0x03 ) { ResetCounter = 1;}
	if ( ResetCounter = 0 ) { message.Color = 0x0000FF; message.Bold = 1; message = "Обнулите счётчик попыток !!!";	ResetCounter = 1; }
    else
	{
	message.Color = 0xFF0000;
	message.Bold = 1;
	message = "Дамп ОК.  Счётчик попыток OK.";
	ResetCounter = 0;
	}
}

OnApply {
	if (ResetCounter = 1) { @0x04 = 0x03; } 		
	message.Color = 0xFF0000;
        message.Bold = 1;
       	message = "Счётчик попыток успешно изменён.";

}