[Carradio\HONDA\2SA3  BOSE]
Size(310,395);

Form { 	HexDigit(Code,"Code ",70,15,60,5);
	Group("Информация",5,60,300,40)	 { Label(message," ",0,17); }
    	Group("Описание",5,100,300,220)  { 
	Label(lb1,"Code calculator for HONDA :",0,15);
    	Label(lb2,"Model:  2SA3  BOSE",32,30); 	
	Label(lb3,"Sec. Type:  CODE 11111-66666",32,45);
	Label(lb4,"Manufacturen: ALPINE.",32,60);
	Label(lb5,"Partnumer:  39101-S82-G010-M1    CM839RB ",32,75);
    	Label(lb6,"MCU:  D78P058FGC ",32,90); 
	Label(lb7,"EEPROM:  24C01 smd",32,105);
	Label(lb8,"Sec.loc.:  EEPROM",32,120); 
	Label(lb9,"Autor:  telik@ukrwest.net   2008",0,200);
    	Label(lb10,"Enter code:  ",32,135);}
	Picture(Logo,"honda.bmp",210,10,0,0);{Label(msg," ",0,330);} 
}

OnShow {
	msg.Color=0x0000FF; msg.Bold=1; msg="http://www.eeprom.lg.ua";		
        var1=((@0x00&0xF0)<<12); var2=((@0x00&0x0F)<<12); var3=((@0x01&0xF0)<<4); var4=((@0x01&0x0F)<<4); var5=((@0x02&0xF0)>>4);  
	var10=0; if(@0x00=0xFF){var10=var10+1;} if(@0x01=0xFF){var10=var10+1;} if(@0x02=0xFF){var10=var10+1;}
	if(var10=3){message.Color=0x0000FF; message.Bold=1; message = "Неверный дамп !!!"; Code=0; }
	else {Code=var1|var2|var3|var4|var5;message.Color=0xFF0000; message.Bold=1; message="Дамп OK.";}
}

OnApply {
	
}