[Carradio\ALFA ROMEO\932 RDS  AL0932]
Size(310,460); 
Form { 	HexDigit(Code,"Code ",70,15,60,4);
	CheckBox(ResetCounter,"Обнулить счётчик попыток",82,80);
    	Group("Информация",5,120,300,40)   { Label(message," ",0,17);   }
    	Group("Описание",5,165,300,220)    {
        Label(lb1,"Code calculator for ALFA ROMEO :",0,15);
    	Label(lb2,"Model:  932 RDS ",32,30);
    	Label(lb3,"Sec. Type:  CODE 1111-6666",32,45);
	Label(lb4,"Manufacturen: ALPINE.",32,60);
	Label(lb5,"Partnumer:  AL0932   60621186",32,75);
    	Label(lb6,"MCU:  51T85395W01-374 + 51T85395W01-908",32,90);
	Label(lb7,"EEPROM:   X24C01 smd ",32,105);
	Label(lb8,"Sec.loc.:  EEPROM",32,120);
    	Label(lb9,"Autor:  telik@ukrwest.net   2008",0,200);
    	Label(lb10,"Enter code:    ",5,135);    }
	Picture(Logo,"alfa romeo.bmp",210,10,0,0); {Label(msg," ",0,395); } }
OnShow {msg.Color=0x0000FF; msg.Bold=1; msg="http://www.eeprom.lg.ua";
	var0=0; var10=@0x00; var11=@0x10;
    	if(var10=var11){var0=1;}	
    	if(var0=0){message.Bold=1; message.Color=0x0000FF; message="Неверный дамп !"; Code = 0; }
    else{ var1=@0x00&0xF0; var2=@0x02&0xF0; var3=@0x04&0xF0; var4=@0x08&0xF0;
	var1=var1<<8; var2=var2<<4; var4=var4>>4;
	Code=var1|var2|var3|var4;
	var5=@0x40;
	if(var5!=0x00){ResetCounter=1; message.Color=0xFF0000; message.Color=0x0000FF; message.Bold=1;
    	message="Обнулите счётчик попыток !!!";} 
	else { message.Color=0xFF0000; message.Bold=1; message="Дамп ОК.";}  }}
OnApply {
	var0=0; var10=@0x00; var11=@0x10;
    	if(var10=var11){var0=1;}	
    	if(var0=0){message.Color=0x0000FF; message="Неверный дамп !  Запись прекращена !"; Code=0;}
    else{if(ResetCounter=1) {@0x40=0x00; }
	message.Color=0xFF0000; message.Bold=1; message="Счётчик попыток успешно изменён.";  }}