[Carradio\JAGUAR\AJ 9600R]

Size(310,460); // ширина и высота

Form {

    	HexDigit(Code,"Code",70,15,100,4);
    	//CheckBox(ResetCounter,"Обнулить счётчик попыток",65,45);
    	
	Group("Информация",5,120,300,40)	// создаём группу "Информация"
    {
        Label(message," ",0,18);		// выводим message - это проверка дампа на правильность
    }
    	Group("Описание",5,165,300,220) 	// создаём группу "Описание"
    {
        Label(lb1,"Code calculator for JAGUAR :",0,15);
    	Label(lb2,"Model:  AJ 9600R  ",32,30);
    	Label(lb3,"Sec. Type:  CODE 4 ",32,45);
	Label(lb4,"Manufacturen:  ALPINE.",32,60);
	Label(lb5,"Partnumer:  JA OOAA T 06 10772 ",32,75);
    	Label(lb6,"MCU:  ",32,90);
	Label(lb7,"EEPROM:  X24C01 smd",32,105);
    	Label(lb8,"Sec.loc.: EEPROM",32,120);
    	Label(lb9,"Autor:  telik@ukrwest.net   2008",0,200);
    	Label(lb10,"Enter code:   ",10,135);
    }
	Picture(Logo,"jaguar.bmp",220,10,0,0);
    {
        Label(msg," ",0,395);			
    } 
}

OnShow {
	msg.Color = 0x0000FF;						// задаём красный цвет сообщению msg
        msg.Bold = 1;							// толщина шрифта 0 - тонкий, 1 - жирный
	msg = "http://www.eeprom.lg.ua";
	
	message.Bold = 1;  
    	var0 = 0; 
    	if(@0x13 = @0x16) { var0 = 1;}	
    	if (var0 = 0)
    {
        message.Color = 0x0000FF;
        Message = "Неверный дамп ! ";
        Code = 0;
    }
    else
    {				
	var1 = @0x13  ;
	var2 = @0x14  ;
	var1 = var1 << 8;
	Code = var1 | var2 ;

	message.Color = 0xFF0000;
    	message.Bold = 1;
    	message = "Дамп ОК.";
    }
}