[Dashboard\All Rovers\Discovery II BCM MC68HC11PH8]

Size(280,250); 

Form 
{
    Group("Пробег",5,10,110,50)
    {
        Digit(Distance," ",5,18,50);
        Label(lbkm,"км",80,20);
       
    }
    Group("Информация",5,65,270,45) 
    {
        Label(msg," ",0,18);
    }    
    Group("Описание",5,115,270,90) 
    {
        Label(lb1,"Калькулятор пробега для Discovery.",0,20);
        Label(lb2,"68HC11PH8 0H30K Internal EEPROM.",0,35);
        Label(lb3,"Введите нужное значение в окне <Пробег>.",0,50);
        Label(lb4,"Нажмите кнопку <Применить>.",0,65);
    }
    Picture(Logo,"Lrover.bmp",155,15,0,0);
}

OnShow 
{   
		
        Var2 = 0;
        Var0 = 0x17e;
        while (Var2 != 1)
        {
          Var0 = Var0 + 1;
          if (@Var0 != 0xFF) {Var2 = 1;}
        }
        Var1 = (@0x17c << 16) | (@0x17d << 8) | @Var0;
        msg.Color = 0xFF0000;
        msg.Bold = 1;
        msg = "Дамп ОК. Введите пробег.";
        Distance = Var1;
}



OnApply

{  if (@0xcf = 0xFF)
   {msg.Color = 0x0000FF;
    msg.Bold = 1;
    msg = "Неверный дамп! Запись отменена!";
   }
   else
   {   
    Var5 = 0;
    Var3 = Distance;
    if(Var3 > 999999) {Var5 = 1;}
    if(Var5 != 0)
    {
        msg.Color = 0x0000FF;
        msg.Bold = 1;
        msg = "Пробег должен быть не более 999999 км";
    }
    else
    {
        Var3 = Var3;
        Var2 = 0;
        Var0 = 0x17e;
        while (Var2 != 1)
        {
          Var0 = Var0 + 1;
          if (@Var0 != 0xFF) {Var2 = 1;}
        }
        Var4 = 0x17c;
        @Var4 = Var3 >> 16; Var4 = Var4 + 1;
        @Var4 = Var3 >> 8;  Var4 = Var0;
        @Var4 = Var3 & 255;
 
        
            msg.Color = 0xFF0000;
            msg.Bold = 1;
            msg = "Новый пробег записан.";
        
       
    }
   }
}
