[Carradio\HONDA\BB792PA DVD]
Size(260,350);
Form { 	HexDigit(Code,"Code ",40,10,40,5);
	Group("Идентификация",5,30,150,35)
    {   Label(sn," ",0,15);     }	
	Group("Информация",5,65,250,35)
    {   Label(message," ",0,15);    }
    	Group("Описание",5,100,250,180) 
    {   Label(lb1,"Code calculator for HONDA :",0,15);
    	Label(lb2,"Model:    BB792PA  DVD",32,30);
    	Label(lb3,"Sec. Type:  CODE 11111-66666",32,45);
	Label(lb4,"Manufacturen: ALPINE.",32,60);
	Label(lb5,"Partnumer:  08A40-1D6-120",32,75);
    	Label(lb6,"MCU: D78F4218AGC + D78F4216AGC",32,90);
	Label(lb7,"EEPROM:  24C08 smd ",32,105);
	Label(lb8,"Sec.loc.:  EEPROM",32,120);
    	Label(lb9,"Autor:  telik@ukrwest.net   2008",0,160);
    	Label(lb10,"Внимание:  Code in 24c08.  ",5,135);    }
	Picture(Logo,"honda.bmp",180,5,0,0);
    {   Label(msg," ",0,285);    } 
}

OnShow{ msg.Color=0x0000FF; msg.Bold=1;	msg="http://www.eeprom.lg.ua";		
        var1=(@0xCE&0x0F)<<16; var2=(@0xCF&0x0F)<<12; var3=(@0xD0&0x0F)<<8; var4=(@0xD1&0x0F)<<4; var5=@0xD2&0x0F;  
	Code=var1|var2|var3|var4|var5;
	message.Color=0xFF0000; message.Bold=1; message="Дамп ОК.";
	sn="S/n. :  "+#c.@0xd4+#c.@0xd5+#c.@0xd6+#c.@0xd7+#c.@0xd8+#c.@0xd9+#c.@0xda+#c.@0xdb;
}

OnApply {
	
}