[Dashboard\Renault\Megane\Megane 93C56 Visteon var2]

Size(280,315); 

Form
{
    Group("Пробег",5,5,140,50)
    {
        Digit(Distance," ",5,18,90);
        Label(lb1,"KM",110,20);
    }
    Group("Идентификация",5,62,270,50)
    {
        Label(pn," ",0,15);
        Label(vin," ",0,30);
    }   
    Group("Информация",5,115,270,45)
    {
        Label(message," ",0,18);
    }
    Group("Описание",5,165,270,100) 
    {
        Label(lb4,"Калькулятор для Renault Megane.",0,20);
        Label(lb5,"VISTEON. EEPROM 93C56",0,35);
        Label(lb2,"Введите нужное значение в окне ПРОБЕГ",0,55);
        Label(lb3,"и нажмите кнопку <Применить>.",0,70);
    }
    Picture(Picture1,"Renault.bmp",200,5,0,0);
}

OnShow 
{
    Message.Bold = 1;
    
   Var0 = 0;
   Var1 = (@0x5b << 16) | (@0x5a << 8) | @0x59;
   Var2 = (@0xc8 << 16) | (@0xc7 << 8) | @0xc6;
   if(Var1 != Var2) {Var0 = Var0 + 1;}    
   // Var3 = ((((@0x57 + @0x5b) + @0x5a) + @0x59) +@0x5c) & 255;
   // Var4 = @0x5d;
   // if(Var3 != Var4) {Var0 = Var0 + 1;}
 
     if(Var0 != 0)
    {
        message.Color = 0x0000FF; 	
        Message = "Неверный дамп!";     
        Distance = 0;                   
    }
    else
    {
        pn = "RENAULT PN: "+#b.@0x11+#b.@0x10+#b.@0x13+#b.@0x12+#b.@0x15;
        vin = "VIN: "+#c.@0xdb+#c.@0xda+#c.@0xdd+#c.@0xdc+#c.@0xdf+#c.@0xde+#c.@0xe1+#c.@0xe0+#c.@0xe3+#c.@0xe2+#c.@0xe5+#c.@0xe4+#c.@0xe7+#c.@0xe6+#c.@0xe9+#c.@0xe8+#c.@0xeb;
        message.Color = 0xFF0000;                    
        message = "Дамп ОК. Введите новый пробег.";  
        Distance =  Var1;  
    }                          
}


OnApply
{
    Var0 = 0;
    Var1 = Distance; 
    if(Var1 < 100)      { Var0 = Var0 + 1; }
    if(Var1 > 999900)   { Var0 = Var0 + 1; }

    if(Var0 != 0)
    {
        Message.Bold = 1;
        message.Color = 0x0000FF; 
        Message = "Пробег должен быть от 100 до 999900 км.";
    }
    else
    {
           Var2 = Distance;
                
        Var0 = 0x059;
        
		@Var0 = Var2 & 255; Var0 = Var0 + 2;
		@Var0 = (Var2 >> 16) & 255;  Var0 = Var0 - 1;
		@Var0 = (Var2 >> 8) & 255; 

        Var0 = 0x0c6;
        @Var0 = Var2 & 255;  Var0 = Var0 + 2; 
		@Var0 = (Var2 >> 16) & 255; Var0 = Var0 - 1;
		
		@Var0 = (Var2 >> 8) & 255; 

        Var6 =((((@0x57 + @0x5b) + @0x5a) + @0x59) +@0x5c) & 255;     
        @0x5d = Var6;
        @0xca = Var6;
        
        Message.Bold = 1;
        message.Color = 0xFF0000;  
        message = "Новый пробег записан. Дамп ОК.";
    }
}





















