[Dashboard\Case\Case 695 Super R]

Size(280,250); // ширина и высота

Form
{
    Group("Описание",5,105,270,100) 
    {
        Label(lb5,"EEPROM: PIC30F6014.",0,35);
        Label(lb4,"Калькулятор наработки Case 695 Super R.",0,20);
        Label(lb2,"Введите нужное значение в окне ЧАСЫ",0,50);
        Label(lb3,"и нажмите кнопку <Применить>.",0,65);
    }
    Group("ЧАСЫ",20,5,110,50)
    {
        Digit(Time1," ",5,18,40);
      
    
        Label(lb1,"HOUR",60,22);
    }
    Group("Информация",5,58,270,45)
    {
        Label(msg," ",0,18);
    }
    Picture(Picture1,"Case.bmp",170,5,0,0);

}
OnShow 
{
	// проверяем правильность дампа
	Var0 = 0;
	Var1 = 0x00; 
	while(Var1 != 0x40)
	{
		Var2 = @Var1;
		if(Var2 != 0x00) { Var0 = 1;}
		Var1 = Var1 + 1;
	}
	if(Var0 = 0)
	{
		msg.Color = 0x0000FF;
		msg.Bold = 1;
		msg = "Неверный дамп!";
		Time1 = 0;
	}
	else
	{
		Var2 = ((@0xA00 << 16)|(@0xA03 << 8)|@0xA02)/100;
                Var2 = ((@0xA06 << 16)|(@0xA09 << 8)|@0xA08)/100;
        	msg.Color = 0xFF0000;
        	msg.Bold = 1;
        	msg = "Дамп ОК. Введите Моточасы.";
        	Time1 = Var2;
                
 }
}

OnApply 
{
    Var5 = 0;
    Var2 = Time1;
    
    if(Var2 > 90000) {Var5 = 1;}
    if(Var5 != 0)
    {
        msg.Color = 0x0000FF;
        msg.Bold = 1;
        msg = "Часы должны быть до 90000";
    }
    else
    { Var2 = Var2*100;
        @0xA02 = Var2 & 0xFF; @0xA03 = (Var2 >> 8) & 0xFF; @0xA00 = (Var2 >> 16) & 0xFF;
        @0xA08 = Var2 & 0xFF; @0xA09 = (Var2 >> 8) & 0xFF; @0xA06 = (Var2 >> 16) & 0xFF;@0xA0F = Var2 & 0xFF; @0xA0E = (Var2 >> 8) & 0xFF; @0xA0C = (Var2 >> 16) & 0xFF;    
     @0xA04 = ((@0xA00 + @0xA01) + @0xA02) + @0xA03;
                @0xA05 = (@0xA04 & 0xff) ^0xFF; 
        
        msg.Color = 0xFF0000;
        msg.Bold = 1;
        msg = "Дамп OK. Моточасы записаны.";
        
    }
}










