[US-Euro converter\Hyundai\Accent\Accent 93S56]

Size(280,250); // ширина и высота

Form
{
    Group("Описание",5,105,270,100) 
    {
        Label(lb4,"Конвертер mil-km для Hyundai Accent.",0,20);
        Label(lb5,"Панель EEPROM 93C56",0,35);
        Label(lb2,"Для перевода в европейскую систему измерения",0,55);
        Label(lb3,"нажмите кнопку <Применить>.",0,70);
    }
    Group("Пробег",5,5,140,50)
    {
        Digit(Distance," ",5,18,90);
        Label(lb1,"KM",110,20);
    }
    Group("Информация",5,58,270,45)
    {
        Label(message," ",0,18);
    }
    Picture(Picture1,"Hyndai.bmp",170,13,0,0);
}

OnShow
{
    Message.Bold = 1;
    Message.Alignment = 1;

    Var0 = 0; Var1 = 0x01; Var2 = 0;
    while(Var0 != 0x20)
    {Var2 = Var2 + (((@Var0 & 0xFF)|(@Var1 << 8)) ^ 0xFFFF);
     Var0 = Var0 + 2; Var1 = Var1 + 2;}

    if(@0x01 != @0x11)
    {
        message.Color = 0x0000FF;
        Message = " Неверный дамп! ";
        Distance = 0;
    }
    else
    {
	message.Color = 0xFF0000;
        message = "Дамп ОК. Введите пробег.";
        Distance =  Var2 * 2;
    }
}

OnApply
{
  Var1 = Distance;

    Var0=0;
    Var4 =0x40;
    Var5 =0x41;
    Var6 =0x42;
    var7 =0x43;
    var8 =0x44;
    var9 =0x45;

    if(@Var4 = 0x03)   	{ Var0 = Var0 + 1;}	
    if(@Var5 = 0x02) 		{ Var0 = Var0 + 1;}
    if(@Var6 = 0x06) 		{ Var0 = Var0 + 1;}
    if(@var7 = 0x04)            { Var0 = Var0 + 1;}
    if(@var8 = 0x13)            { Var0 = Var0 + 1;}
    if(@var9 = 0x0D)            { Var0 = Var0 + 1;}

     if(Var0 != 6)

    {
        message.Color = 0x0000FF;
        Message = "Дамп неверен запись прекращена";
    }
    else
    {
    @Var4=0x40;
    @Var5=0x01;
    @Var6=0x80;
    @var7=0x02;
    @var8=0x80;
    @var9=0x0c;

        message.Color = 0xFF0000;
        message = "Перевод в европу завершен.";
    }
}
