[Dashboard\Daewoo\NEXIA\Nexia pic16F914ee UPA]

Size(280,275); 

Form 
{
    Group("Пробег",15,10,120,50)
    {
        Digit(Distance," ",5,18,70);
        Label(lbkm,"КМ",90,20);
    }
    Group("Информация",5,70,270,60) 
    {
        Label(msg," ",0,18);
        Label(msg1," ",0,33);
    }    
    Group("Описание",5,130,270,90) 
    {
        Label(lb1,"Калькулятор пробега для Daewoo Nexia.",0,20);
        Label(lb2,"Проц. pic16F914 Прочитан UPA-USB PICkit 2 .",0,35);
        Label(lb3,"Введите нужное значение в окне <Пробег>.",0,50);
        Label(lb4,"Нажмите кнопку <Применить>.",0,65);
    }
    Picture(Logo,"Daewoo.bmp",180,8,0,0);
}



OnShow 
{
	Var0 = 0;
        Var1 = (@0x04  << 16) |(@0x06  << 8)| @0x08 ;
        Var2 = (@0x14  << 16) |(@0x16  << 8)| @0x18 ;
        Var3 = (@0xA  << 16) |(@0xC  << 8)| @0x4E ;
               
        if(Var2 > Var1) {Var0 = Var2;} if(Var2 = Var1) {Var0 = Var2;}
        if(Var1 > Var0) {Var0 = Var1;} if(Var1 = Var0) {Var0 = Var1;}
        Var0 = Var0 /10;
        Var5 = 0;
	if(Var0 > 999000) {Var5 = 1;}
        if(Var0 < 100)   {Var5 = 1;}
        if(Var5 = 0)
        {
         
         
                msg.Color = 0xFF0000;
                msg.Bold = 1;
                Distance = Var0;
                msg = "Дамп ОК. Введите новый пробег.";
                
        }
	else
	{
		msg.Color = 0x0000FF;
		msg.Bold = 1;
		msg = "Неверный дамп!";
                msg1.Color = 0x0000FF;
		msg1.Bold = 1;
                msg1 = "Возможно, необходим SWAP.";
		Distance = 0;
	}
}

OnApply 
{
      
    Var1 = Distance;
    Var5 = 0;
    if(Var1 > 999900) {Var5 = 1;}
    if(Var1 < 100)   {Var5 = 1;}
    if(Var5 != 0)
    {
        msg.Color = 0x0000FF;
        msg.Bold = 1;
        msg = "Пробег должен быть от 100 до 999900 км";
    }
    else
    { 
       Var1 = Var1 * 10;  
       Var3 = Var1 >> 16; Var4 = Var1 >> 8; Var5 = Var1 & 255; 
       Var6 = ((Var3 + Var4 + Var5) ^ 0xFF +1);   //Расчет контрольки 
        
       Var9 = 0x06;
          @Var9 = Var4; Var9 = Var9 - 2;
          @Var9 = Var3; Var9 = Var9 + 4;
          @Var9 = Var5; Var9 = Var9 - 2;
          
       Var9 = 0x16;
          @Var9 = Var4; Var9 = Var9 - 2;
          @Var9 = Var3; Var9 = Var9 + 4;
          @Var9 = Var5; Var9 = Var9 - 2;
         
       Var9 = 0x1A;
            @Var9 = Var6;

         Var9 = 0xC;
          @Var9 = Var4; Var9 = Var9 - 2;
          @Var9 = Var3; Var9 = Var9 + 4;
          @Var9 = Var5; Var9 = Var9 - 2;

               }
	Var2 = 0x1B;
	while(Var2 < 0xDB) // вписать FF
	{
		@Var2 = 255;
		Var2 = Var2 + 1;
	}
          

     
       
        msg.Color = 0xFF0000;
        msg.Bold = 1;
        msg = "Дамп OK. Новый пробег записан.";
        
    }
}
