[Dashboard\Citroen\C2\Dash C2 93C56 v2]

Size(280,275); 

Form 
{
    Group("Пробег",15,10,120,50)
    {
        Digit(Distance," ",5,18,70);
        Label(lbkm,"КМ",90,20);
    }
    Group("Информация",5,70,270,60) 
    {
        Label(msg," ",0,18);
        Label(msg1," ",0,33);
    }    
    Group("Описание",5,130,270,90) 
    {
        Label(lb1,"Калькулятор пробега для Citroen C2.",0,20);
        Label(lb2,"EEPROM 93C56 .",0,35);
        Label(lb3,"Введите нужное значение в окне <Пробег>.",0,50);
        Label(lb4,"Нажмите кнопку <Применить>.",0,65);
    }
    Picture(Logo,"Citroen.bmp",180,8,0,0);
}



OnShow 
{
	Var0 = 0;
        Var1 = (@0x6A  << 24) |(@0x6B  << 16) |(@0x68  << 8)| @0x69 ;
        Var2 = (@0x70  << 24) |(@0x71  << 16) |(@0x6E  << 8)| @0x6F ;
        Var3 = (@0x76  << 24) |(@0x77  << 16) |(@0x74  << 8)| @0x75 ;
        Var4 = (@0x7C  << 24) |(@0x7D  << 16) |(@0x7A  << 8)| @0x7B ;
               
        if(Var2 > Var1) {Var0 = Var2;} if(Var2 = Var1) {Var0 = Var2;}
        if(Var3 > Var0) {Var0 = Var3;} if(Var3 = Var0) {Var0 = Var3;}
        if(Var4 > Var0) {Var0 = Var4;} if(Var4 = Var0) {Var0 = Var4;}
        if(Var1 > Var0) {Var0 = Var1;} if(Var1 = Var0) {Var0 = Var1;}
        Var0 = Var0 /10;
        Var5 = 0;
	if(Var0 > 999000) {Var5 = 1;}
        if(Var5 = 0)
        {
         
         
                msg.Color = 0xFF0000;
                msg.Bold = 1;
                Distance = Var0;
                msg = "Дамп ОК. Введите новый пробег.";
                
        }
	else
	{
		msg.Color = 0x0000FF;
		msg.Bold = 1;
		msg = "Неверный дамп!";
                msg1.Color = 0x0000FF;
		msg1.Bold = 1;
                msg1 = "Возможно, необходим SWAP.";
		Distance = 0;
	}
}

OnApply 
{
    Var1 = Distance;
    Var5 = 0;
    if(Var1 > 999900) {Var5 = 1;}
    if(Var5 != 0)
    {
        msg.Color = 0x0000FF;
        msg.Bold = 1;
        msg = "Пробег должен быть до 999900 км";
    }
    else
    { 
       Var1 = Var1 * 10;  
       Var3 = Var1 >> 24; Var4 = Var1 >> 16; Var5 = Var1 >> 8; Var6 = Var1 & 255; 
       Var7 = (Var3 + Var5)^ 0xFF; Var8 = (Var4 + Var6)^ 0xFF;

       Var9 = 0x66;
       while(Var9 != 0x7E)
         {
          @Var9 = Var7; Var9 = Var9 + 1;
          @Var9 = Var8; Var9 = Var9 + 1;
          @Var9 = Var5; Var9 = Var9 + 1;
          @Var9 = Var6; Var9 = Var9 + 1;
          @Var9 = Var3; Var9 = Var9 + 1;
          @Var9 = Var4; Var9 = Var9 + 1;
         }
                 
        msg.Color = 0xFF0000;
        msg.Bold = 1;
        msg = "Дамп OK. Новый пробег записан.";
        
    }
}
