[Dashboard\Volkswagen\Passat\Passat B5 HC11KG4 V1]



Size(280,350); // ширина и высота

Form
{
         Group("Пробег",5,5,140,50)
    {
        Digit(Distance," ",5,18,90);
        Label(lb1,"KM",110,20);
    }

    Group("VAG P/N.",5,95,270,50)
    {
        Label(pn," ",25,15);
     //   label(loginl,"LOGIN:",25,30);
     //   label(login," ",65,30);

    } 

    Group("Информация",5,145,270,45)
    {
        Label(msg," ",0,18);
    }


    Group("Описание",5,190,270,95) 
    {
        Label(lb4,"Калькулятор пробега для Passat B5.",0,20);
        Label(lb5,"Intrnal EEPROM 68HC11KG4",0,35);
        Label(lb2,"Введите нужное значение в окне <Пробег>.",0,55);
        Label(lb3,"и нажмите кнопку <Применить>.",0,70);
    }

    Picture(Logo,"VW.bmp",171,5,0,0);
}

OnShow 
{
            pn = "P/N:  3B0 919 "+#c.@0x05+#c.@0x06+#c.@0x07+#c.@0x08+#c.@0x09;
            Var0 = 0; Var1 = 0; Var2 = 0xd4;
            while(Var2 != 0x174)
             {
              Var0 = @Var2 << 24; Var2 = Var2 + 1; 
              Var0 = Var0| (@Var2 << 16); Var2 = Var2 + 1;
              Var0 = Var0| (@Var2 << 8); Var2 = Var2 + 1;
              Var0 = Var0| @Var2; Var2 = Var2 + 1;
              if(Var1 < Var0) {Var1 = Var0;}
             }
            if(Var1 < 999900)
             {
        	msg.Color = 0xFF0000;
        	msg.Bold = 1;
        	msg = "Дамп ОК. Введите новый пробег.";
        	Distance = Var1;

	     }
	    else
	     {
                msg.Color = 0x0000FF;
		msg.Bold = 1;
		msg = "Неверный дамп!";
		Distance = 0;     
	     }
}

OnApply {
    Var5 = 0;
    Var2 = Distance;
    if(Var2 > 999900) {Var5 = 1;}
    if(Var2 < 100)   {Var5 = 1;}
    if(Var5 != 0)
    {
        msg.Color = 0x0000FF;
        msg.Bold = 1;
        msg = "Пробег должен быть от 100 до 999900 км";
    }
    else
    {
        Var5 = Var2 - 80;
        Var3 = 0xd4;
        while(Var3 != 0x174)
        {
            @Var3 = Var5 >> 24; Var3 = Var3 + 1;
            @Var3 = Var5 >> 16; Var3 = Var3 + 1;
            @Var3 = Var5 >> 8; Var3 = Var3 + 1;
            @Var3 = Var5 & 0xFF; Var3 = Var3 + 1;
            Var5 = Var5 + 2;
        }
        Var6 = Var2 - 80;
        Var3 = 0x174;
        while(Var3 != 0x214)
        {
            @Var3 = (Var6 >> 24) ^ 0xFF; Var3 = Var3 + 1;
            @Var3 = (Var6 >> 16) ^ 0xFF; Var3 = Var3 + 1;
            @Var3 = (Var6 >> 8) ^ 0xFF; Var3 = Var3 + 1;
            @Var3 = Var6 ^ 0xFF; Var3 = Var3 + 1;
            Var6 = Var6 + 2;
        }
    }
}
