[Dashboard\Chevrolet\Lacetti\Lacetti 24C16]

Size(280,250);

Form
{
    Group("Пробег",5,5,140,50)
    {
        Digit(Distance," ",5,18,90);
        Label(lb1,"KM",110,20);
    }
    Group("Информация",5,58,270,45)
    {
        Label(message," ",0,18);
    }
    Group("Описание",5,105,270,100) 
    {
        Label(lb4,"Калькулятор пробега для Chevrolet Lacetti.",0,20);
        Label(lb5,"EEPROM 24C16",0,35);
        Label(lb2,"Введите нужное значение в окне ПРОБЕГ",0,55);
        Label(lb3,"и нажмите кнопку <Применить>.",0,70);
    }
    Picture(Picture1,"Chevrolet.bmp",160,10,0,0);
}

OnShow
{
    Message.Bold = 1;

    Var0 = 0; 
    Var1 = (@0x57 << 24) | (@0x58 << 16) | (@0x59 << 8) | @0x5A;
    Var1 = Var1 / 64;
    if(Var1 > 999999) {Var0 = 1;}
    if(Var0 != 0)
    {
        message.Color = 0x0000FF;
        Message = "Неверный дамп!";
        Distance = 0;
    }
    else
    {
	
        message.Color = 0xFF0000;
        message = "Дамп ОК. Введите пробег.";
        Distance =  Var1;
    }
}

OnApply
{
    Var1 = Distance;

    Var0 = 0;
    if(Var1 > 999900)   { Var0 = Var0 + 1; }
    if(Var0 != 0)
    {
        message.Color = 0x0000FF;
        Message = "Пробег должен бытЬ до 999900 км.";
    }
    else
    {
        Var1 = Var1 * 64;
        @0x57 = (Var1 >> 24) & 0xFF;
        @0x58 = (Var1 >> 16) & 0xFF;
        @0x59 = (Var1 >> 8) & 0xFF;
        @0x5A = Var1 & 0xFF;
        @0x9D = (Var1 >> 24) & 0xFF;
        @0x9E = (Var1 >> 16) & 0xFF;
        @0x9F = (Var1 >> 8) & 0xFF;
        @0xA0 = Var1 & 0xFF;
        message.Color = 0xFF0000;
        message = "Дамп ОК. Новый пробег записан.";
    }
}









