[Carradio\BLAUPUNKT\HEILBRONN SQM39 BP8871]

Size(310,460);  

Form {
    	HexDigit(Code,"Code ",70,15,100,4);
	ComboBox(CodeRequest,"Запрос кода",72,45,50,"Off","On");
    	CheckBox(ResetCounter,"Обнулить счётчик попыток",82,80);
	
	Group("Информация",5,110,300,50)		 
    {
        Label(message," ",0,22);			 
    }
    	Group("Описание",5,165,300,220) 		 
    {
        Label(lb1,"Code calculator for  BLAUPUNKT :",0,15);
    	Label(lb2,"Model:  HEILBRONN SQM39 BP8871",32,30);
    	Label(lb3,"Sec. Type:  CODE 0000-9999",32,45);
	Label(lb4,"Manufacturen:  BLAUPUNKT.",32,60);
	Label(lb5,"Partnumer:  7 648 871 055 ( 010 )",32,75);
    	Label(lb6,"MCU: D7514G465 ",32,90);
	Label(lb7,"EEPROM: SDE2506",32,105);
	Label(lb8,"Sec.loc.: EEPROM",32,120);
    	Label(lb9,"Autor:  telik@ukrwest.net   2008",0,200);
    	Label(lb10,"Enter code: ",32,135);
    }
	Picture(Logo,"blaupunkt.bmp",210,18,0,0);
    {
        Label(msg," ",0,395);				
    } 
}

OnShow {
	msg.Color=0x0000FF;				 
        msg.Bold=1;					 
	msg="http://www.eeprom.lg.ua";		
        
	message.Bold = 1;  
    	var10 = 1;
    	if(@0x65 != 0x37) { var10 = 0;}	
    	if (var10 = 0)
    {
        message.Color = 0x0000FF;
        Message = "Неверный дамп ! ";
        Code = 0;
    }
    else
    {        
	var1 = @0x68 ;
	var1 = var1 << 8 ;
	var2 = @0x67 ;
	code = var1 | var2 ;

	Var5 = 0;
	CodeRequest = 1;
    	if ( @0x66 != 0x00 ) { var5 = 1; }		 
    	if ( @0x66 = 0x00 ) { var5 = 0; } 		 
    	CodeRequest = var5;  

	ResetCounter = 1;
	if (@0x66 != 0x2C)   { ResetCounter = 0;}
	if (@0x66 = 0x00)   { ResetCounter = 1;}
	if (ResetCounter = 0) 
	{	
	message.Color = 0x0000FF; 
	message.Bold = 1; 
	message = "Обнулите счётчик попыток !!!"; 
	ResetCounter = 1;
	}
    else
	{
	message.Color = 0xFF0000;
	message.Bold = 1;
	message = "Счётчик попыток OK.";
	ResetCounter = 0;
	}
    }
}

OnApply {
	var10 = 1;
    	if ( @0x65 != 0x37 ) { var10 = 0;}	
	if ( var10 = 0 ) {message.Color = 0x0000FF; message = "Неверный дамп !  Запись прекращена !";
        Code = 0;
	}
	else
    {
	@0x68 = Code >> 8 & 255;
    	@0x67 = Code & 255;
    	
	if(ResetCounter = 1) { @0x66 = 0x2C;}
	if(CodeRequest = 1) { @0x66 = 0x2C; }
	if(CodeRequest = 0) { @0x66 = 0x00; }
	message.Color = 0xFF0000;
        message.Bold = 1;
       	message = "Попытки и запрос кода успешно изменён.";
   }
}
