[Dashboard\Jeep\Liberty\Liberty 24C16 V1]

Size(280,280); 

Form
{
   
       Group("Пробег",5,5,160,50)
    {
        Digit(Distance," ",5,18,45);
        Label(lb1,"KM",65,20);
        Digit(h," ",95,18,35);
        Label(lbh,"H",140,20);
    }
    Group("Идентифткация",5,55,270,45)
    {
        Label(vin," ",0,18);
    }
    Group("Информация",5,100,270,45)
    {
        Label(message," ",0,18);
    }
    Group("Описание",5,150,270,85) 
    {
        Label(lb4,"Калькулятор пробега для Jeep Liberty.",0,20);
        Label(lb5,"EEPROM 24C16",0,35);
        Label(lb2,"Введите нужное значение в окне ПРОБЕГ",0,50);
        Label(lb3,"и нажмите кнопку <Применить>.",0,65);
    }
Picture(Logo,"Jeep.bmp",170,10,0,0);
}

OnShow 
{
    Message.Bold = 1;  
    Var0 = 0; 	
    if(@0x51c = 0x00) 	{ Var0 = Var0 + 1;}	
    if(Var0 != 0)
    {
        message.Color = 0x0000FF; 	
        Message = "Неверный дамп!";     
        Distance = 0;                   
    }
    else
    {
     var1 = (@0x21c << 8) | @0x21b;
     Distance =  (Var1 * 42635) / 1000 ;
       
        message.Color = 0xFF0000;                    
        message = "Дамп ОК. Введите новый пробег.";  
                                    
    }
  vin.Bold =1;
  vin="VIN: "+#c.@0x2a6+#c.@0x2a7+#c.@0x2a8+#c.@0x2a9+#c.@0x2aa+#c.@0x2ab+#c.@0x2ac+#c.@0x2ad+#c.@0x2ae+
      #c.@0x2af+#c.@0x2b0+#c.@0x2b1+#c.@0x2b2+#c.@0x2b3+#c.@0x2b4+#c.@0x2b5+#c.@0x2b6; 
      Var10 =(@0x212 << 8)|@0x211;
       h = Var10;
}


OnApply
{
     Var1 = Distance;
    Var0 = 0;

    if(Var1 < 100)      { Var0 = Var0 + 1; }
    if(Var1 > 999900)   { Var0 = Var0 + 1; }

    if(Var0 != 0)
    {
        message.Color = 0x0000FF;
        message.Bold = 1;
        message = "Пробег должен быть от 100 до 999900 km";
    	}
    	else
    {
        Var1 = Distance * 1000 / 42635  ;
      Var3 = (var1 >> 8) & 0xFF; Var4 = var1 & 0xFF; 
      Var5 = 0x217;
      while(Var5 <= 0x21c)
       {  
     
        @Var5 = Var4; Var5 = Var5 + 1;
        @Var5 = Var3; Var5 = Var5 + 3;
        var4 = var4 - 1;
        }
       Var20 = 0x21d;
        while(Var20 != 0x295)
       {
       @Var20 = 0x00; Var20 = Var20 + 1;
       }
       Var6 = h ;
      Var8 = (var6 >> 8) & 0xFF; Var9 = var6 & 0xFF; 
      Var10 = 0x201;
      while(Var10 <= 0x212)
       {  
     
        @Var10 = Var9; Var10 = Var10 + 1;
        @Var10 = Var8; Var10 = Var10 + 3;
        //var9 = var9 - 1;
        }
       
        message.Color = 0xFF0000;    
        message = "Новый пробег записан. Дамп ОК.";
    }
}
