[Dashboard\China\Great Wall\Wingle 93C66 vdo-siemens]

Size(280,250); 

Form
{
    Group("Пробег",5,5,140,50)
    {
        Digit(Distance," ",5,18,90);
        Label(lb1,"KM",110,20);
    }
        
     Group("Информация",5,58,270,45)
    {
        Label(message," ",0,18);
    }
    Group("Описание",5,105,270,100) 
    {
        Label(lb4,"Калькулятор пробега для Cherry Wingle.",0,20);
        Label(lb5,"EEPROM 93C66",0,35);
        Label(lb2,"Введите нужное значение в окне ПРОБЕГ",0,55);
        Label(lb3,"и нажмите кнопку <Применить>.",0,70);
    }
}

OnShow 
{
    Message.Bold = 1;
    Var0 = 0;

    
    if(Var0 != 0)
    {
        message.Color = 0x0000FF; 	
        Message = "Неверный дамп!";    
        Distance = 0;                   
    }
    else
    {
    Var2 = ((@0x01 <<8) | @0x00 )^ 0xffff;
    Var3 = ((@0x03 <<8) | @0x02 )^ 0xffff;
    Var4 = ((@0x05 <<8) | @0x04 )^ 0xffff;
    Var5 = ((@0x07 <<8) | @0x06 )^ 0xffff;
    Var6 = ((@0x09 <<8) | @0x08 )^ 0xffff;
    Var7 = ((@0x0b <<8) | @0x0a )^ 0xffff;
    Var8 = ((@0x0d <<8) | @0x0c )^ 0xffff;
    Var9 = ((@0x0f <<8) | @0x0e )^ 0xffff;
    Var10 = ((@0x11 <<8) | @0x10 )^ 0xffff;
    Var11 = ((@0x13 <<8) | @0x12 )^ 0xffff;
    Var12 = ((@0x15 <<8) | @0x14 )^ 0xffff;
    Var13 = ((@0x17 <<8) | @0x16 )^ 0xffff;
    Var14 = ((@0x19 <<8) | @0x18 )^ 0xffff;
    Var15 = ((@0x1b <<8) | @0x1a )^ 0xffff;
    Var16 = ((@0x1d <<8) | @0x1c )^ 0xffff;
    Var17 = ((@0x1f <<8) | @0x1e )^ 0xffff;
    Var1 = Var2+Var3+Var4+Var5+Var6+Var7+Var8+Var9+Var10+Var11+Var12+Var13+Var14+Var15+Var16+Var17;

        message.Color = 0xFF0000;                    
        message = "Дамп ОК. Введите новый пробег.";  
        Distance =  Var1 * 2;                            
    }
  
        
}

OnApply
{
    Var1 = Distance;
    Var0 = 0;

    if(Var1 < 100)      { Var0 = Var0 + 1; }
    if(Var1 > 999900)   { Var0 = Var0 + 1; }

    if(Var0 != 0)
    {
       message.Color = 0x0000FF;
       message = "Пробег должен быть от 100 до 999900 км.";
    }
    else
    {
    Var1 = Var1 / 32;
    Var3 = 0x00;
        while(Var3 != 0x20)
        {
            @Var3 = (Var1 & 255) ^ 0xFF;	Var3 = Var3 + 1;
            @Var3 = (Var1 >> 8 & 255) ^ 0xFF;	Var3 = Var3 + 1;
        }
        message.Color = 0xFF0000;
        message.Bold = 1;
        message = "Дамп OK. Новый пробег записан.";
    }   

}



















